|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工具名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 钣金工作台 | 1700×1500×1800mm | 台 | 1 |
| 2 | 漏电保护装置 | AC 380V±10%  (三相四线) 50Hz，40A | 个 | 1 |
| 3 | 气压表 | 10Mpa | 个 | 1 |
| 4 | 螺旋形气管 | 6.5×10mm | 条 | 2 |
| 5 | 气路接头组合 | SM104 | 套 | 4 |
| 6 | 门板损伤机 |  | 台 | 1 |
| 7 | 千斤顶 | 3TON | 个 | 1 |
| 8 | 手动折弯机 |  | 台 | 1 |
| 9 | 门板支架 |  | 个 | 1 |
| 10 | 台虎钳 | 6″ | 个 | 2 |
| 11 | 焊接支架 |  | 个 | 1 |
| 12 | CO2气体保护焊机 |  | 台 | 1 |
| 13 | CO2减压表 | 25Mpa | 个 | 1 |
| 14 | 气瓶保护支架 |  | 个 | 1 |
| 15 | 车身修复机 |  | 台 | 1 |
| 16 | 6件套汽车钣金工具 |  | 套 | 1 |
| 17 | 钣金专用拉伸小锤 |  | 个 | 1 |
| 18 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 2 |
| 19 | 气动砂带机 |  | 台 | 1 |
| 20 | 吹尘枪 |  | 把 | 1 |
| 21 | 铁皮大力钳 | 8寸 | 把 | 4 |
| 22 | C型大力钳 | 11寸 | 把 | 1 |
| 23 | 焊接用大力钳 | 9寸 | 把 | 2 |
| 24 | 打孔器8# | BP-45 | 把 | 1 |
| 25 | 打孔器6# | BP-45 | 把 | 1 |
| 26 | 平焊焊接支架 | BP-45 | 件 | 1 |
| 27 | 沙板锤 | 300g | 把 | 3 |
| 28 | 斜嘴钳 | 6″ | 把 | 1 |
| 29 | 单动打磨机 |  | 把 | 1 |
| 30 | 角磨机 |  | 台 | 1 |
| 31 | 气动锯 |  | 台 | 1 |
| 32 | 正逆转气钻 |  | 把 | 1 |
| 33 | 气动点焊削磨机 |  | 把 | 1 |
| 34 | 合金头划针 |  | 支 | 2 |
| 35 | 半圆锉 |  | 把 | 1 |
| 36 | 圆规 |  | 把 | 1 |
| 37 | 线錾子 |  | 把 | 1 |
| 38 | 錾子 |  | 把 | 1 |
| 39 | 铁皮剪 | 14″ | 把 | 1 |
| 40 | 直角钢板尺 | 300mm | 个 | 1 |
| 41 | 手工制作模具 |  | 件 | 1 |
| 42 | 工具箱锁总成 |  | 套 | 6 |
| 43 | 工具箱拉手 |  | 个 | 2 |
| 44 | 工作页有机玻璃盒 |  | 个 | 4 |
| 45 | 门板修复工具盒 |  | 个 | 1 |
| 46 | 自动感光面罩 |  | 个 | 1 |
| 47 | 焊接手套 |  | 副 | 1 |
| 48 | 防护眼镜 | 3M | 副 | 1 |
| 49 | 实训钢板 | 国标0.8 | 张 | 2 |
| 50 | 配套《汽车维修钣金基础技能实训》教材及教学视频 | 中国劳动社会保障出版社 | 套 | 2 |